# **TERMÓMETRO DUAL INFRARROJO / CONTACTO D-175**

### **Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación Descripción generada automáticamenteCaracterísticas**

* **Zona de display: indica claramente si el alimento está en una zona peligrosa (4~60°C/40~140°F) o segura.**
* **Diseño 2 en 1: Infrarrojo + Sonda de termopar plegable.**
* **Protección IP65.**
* **LED blanco brillante como puntero.**
* **Diseño ultra delgado, cabe en el bolsillo de la camisa.**
* **NIST rastreable: certificado de calibración disponible (COC opcional).**
* **La tecnología IR-SoC (sistema de infrarrojos en el chip) y la tecnología de calibración por lotes llevan las dimensiones y el costo a los límites más bajos.**
* **Max; Modos mínimo y bloqueo.**
* **Sonda retráctil.**
* **Pantalla dual.**
* **Apagado automático.**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Tabla

Descripción generada automáticamente**

Final del formu