PINZA AMPERIMÉTRICA 660A AC/DC **TM-2013**

* Características
* Pantalla LCD retroiluminada, con una lectura máxima de 6600.
* Voltaje AC: 0 a 750V.
* Corriente AC: 0 a 660A.
* Voltaje DC: 0 a 1000V.
* Corriente DC: 0 a 660A.
* Medida de resistencia a 40 megaohmios.
* Retención de datos, Min / Max, Autorango, DCA cero.
* Rangos de testeo: ACV, ACA, Resistencia, Frecuencia, Diodo, Continuidad.
* Luz de trabajo.
* Apagado automático Off.
* Una mano con un control en la mano

  Descripción generada automáticamenteCaja exterior de doble inyección.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tabla

Descripción generada automáticamente