**PEACHÍMETRO DE MESA PHSJ-3F**

Se puede utilizar para medir el valor de pH del agua ultra pura, agua pura y agua hirviendo ajustando el punto equipotencial y eligiendo un electrodo. Está equipado con electrodo combinado E-201-C y el electrodo de temperatura T-818-B-6.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### ****CARACTERÍSTICAS****

* Pantalla LCD, sistema de operación en inglés para un uso fácil.
* Diseño de operación GLP completo y función de auto inspección.
* Compensación de temperatura Automática/manual en amplia rango, auto-calibración, auto-cálculo del porcentaje de electrodo de la inclinación teórica.
* Los resultados de la prueba se pueden almacenar, eliminar, ver e imprimir. La cantidad de los datos pueden alcanzar el máximo de 200 conjuntos.
* Cinco tipos de solución tampón de pH se pueden elegir para conducir una calibración automática (un punto o dos puntos)
* Tiene interfaz RS-232 y se puede conectar a la impresora TP-16. También la interfaz se puede usar para conectar el software de recopilación de datos y computadora.

**Imagen que contiene Calendario

Descripción generada automáticamente**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Tabla

Descripción generada automáticamente