**MEDIDOR DE CAMPO MAGNETICO**

**TM 191**

**APLICACIONES**

* Aplicable para la medición de campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajas (ELF) de 30 a 300Hz
* Mano sosteniendo un celular en la mano

  Descripción generada automáticamentePuede medir la intensidad del campo de radiación electromagnética que se produce a partir de equipos de transmisión eléctrica, línea eléctrica, aire acondicionado, refrigerador, monitor de ordenador y dispositivo de vídeo / audio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

* Rangos: 20, 200, 2000
* Unidades de visualización: Microtesla y miliGauss.
* Retención de datos (HOLD) y Máximos (MAX).
* Indicador de batería baja.
* Indicación de sobrecarga.

Tabla

Descripción generada automáticamente