PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL 1200A AC/DC AUTORANGO

**TM-3014**

**CAT IV 600V, CAT III 1000V**

**CARACTERÍSTICAS**

* Pantalla LCD retroiluminada, con una lectura máxima de 6600.
* Rango de voltaje AC: 0 a 750V.
* Rango de corriente AC: 0 a 1200A.
* Rango de voltaje DC: 0 a 1000V.
* Corriente DC: 0 a 1200A.
* Retención de datos, Min / Max, Autorango, DCA cero.
* Rangos de testeo: ACV, ACA, Resistencia, Frecuencia, Diodo, Continuidad.
* **Mano sosteniendo un control color blanco

  Descripción generada automáticamente**Luz de trabajo.
* Apagado automático Off.

Imagen que contiene naranja, pequeño, abrir, colorido

Descripción generada automáticamenteImagen de la pantalla de un celular con letras

Descripción generada automáticamente con confianza media