**BALANZA DE PRECISION PTY-1203**

Imagen de la pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente con confianza media

La balanza PTY-1203 con rango automático de alta precisión, cuenta con una fluidez en respuesta al peso medido, debido a su sensor monobloque de alta gama. La balanza es de alta durabilidad, alta sensibilidad y estabilidad, ideal para aplicaciones de alta precisión.

APLICACIONES:

* Pesaje porcentual. (según configuración).
* Mediciones de densidad (Volumen definido).
* Pesaje de animales (Dinámico).
* Conteo de piezas (joyerías).
* Modo de pesaje y conteo seleccionable.
* Control de pesos según mínimo/máximo.
* Pesaje bruto/neto y mermas.
* Pesaje de suma acumulada.

## **CARACTERÍSTICAS:**

* Pantalla táctil a color.
* Sensor monobloque.
* Tabla

  Descripción generada automáticamenteCalibración interna con un solo botón.
* Compensación de temperatura en tiempo real.
* 7 niveles de antivibración.
* Tiempo ajustable para la estabilidad de medida.
* Más de 20 unidades de medida de peso.
* Configuración para temperatura, tiempo y fecha.
* Con asa de transporte.
* Con adaptador USB – RS232.
* Las medidas pueden ser leídas desde una PC.
* Corta-aires de vidrio antiestático con tablero de metal.
* Protección de sobrecarga.

**ACCESORIOS:**

* Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
* Cable conector tipo RS232 y Cable USB.
* Manual de Instrucciones.
* Batería de 3V CR2032.