**CONDUCTIMETRO DIGITAL 3031**

Conductímetro tipo lapicero, todo en uno, electrodo de conductividad incluido, fácil aplicación de uso general.

## **CARACTERÍSTICAS:**

* 0 a 19.99 mS/cm.
* Calibración automática.
* Impermeable.
* Fácil de cambiar el electrodo de conductividad.
* Medición de temperatura en °C o °F.
* “Sensor de temperatura incorporado, ATC (Compensación de temperatura automático)”.
* Conductímetro tipo lapicero, todo en uno, electrodo de conductividad incluido, fácil aplicación de uso general.
* La pantalla LCD indica tanto mS/cm como Temp.
* Función de retención de datos para congelar el valor deseado.
* Apagado automático sin operación en 5 minutos.
* Circuito de microordenador, función inteligente, alta precisión.
* Tamaño compacto, peso ligero.
* **Un reloj en el medio

  Descripción generada automáticamente con confianza baja**Disponible para amplias aplicaciones, como acuarios, berevage, criaderos de peces, procesamiento de alimentos, laboratorio, control de calidad, escuelas y colegios, piscinas, condiciones de agua.

**Imagen que contiene viendo, pequeño, frente

Descripción generada automáticamente**

**Tabla

Descripción generada automáticamente**