**MULTIPARÁMETRO TIPO LÁPIZ 4 EN 1 EZ-9908**

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

## **PASOS DE OPERACIÓN:**

1. Quite la manga protectora.
2. Limpie el electrodo con agua destilada y limpia el agua de repuesto.
3. Pulse el botón “ON/OFF”. Enciende la energía.
4. Se pone el medidor de PH en la solución. Asegúrese de que el electrodo se sumerja en la solución.
5. Agite ligeramente el medidor, lee los datos cuando el número se estabilice. La temperatura se muestra en la parte inferior de la pantalla.
6. Pulse el botón “ON/OFF” para apagar el instrumento.

**NECESITA VOLVER A CALIBRAR EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES**

1. Mucho tiempo sin uso o uso muy largo después de la calibración.
2. El electrodo se utiliza con mucha frecuencia.
3. El requisito de precisión de las pruebas es muy alto.
4. No presione el botón “CAL” mucho tiempo en el aire, de lo contrario el medidor necesita volver a calibrar.

**BATERÍA BAJA**

Cuando el valor de visualización sea difuso o no se muestre, comprobará el voltaje de la batería. A menos de 4,5 V, reemplazará rápidamente la batería.

Imagen que contiene taza, pequeño, tabla, sostener

Descripción generada automáticamenteAl cambiar la batería, desatornilla la cubierta de la batería y reemplaza la batería. Presta atención a la polaridad de la batería.

Tabla

Descripción generada automáticamenteESPECIFICACIONES TECNICAS