# **PEACHÍMETRO DE SUELO MULTIFUNCIONAL SR300B**

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Este medidor de humedad, pH, temperatura y luz del suelo ofrece 4 medidas importantes: valor del pH, temperatura, humedad y intensidad de la luz solar del entorno. La sensible sonda de 200 mm y la ventana del sensor de luz proporcionan 5 unidades de resultados precisos y precisos, pH, humedad, luz solar, ° C y ° F (suelo y medio ambiente).

Además de las características, también tiene una pantalla LCD de gran tamaño con pantalla clara, retroiluminación (solo SR300B) y apagado automático. Este instrumento es una gran herramienta para medir las condiciones de crecimiento de todo tipo de plantas de interior y exterior, así como birocense de jardín. Una herramienta muy útil en el cuidado del césped para determinar las condiciones del suelo en diferentes áreas del jardín y encontrar semillas de césped correctas.

#### ****CARACTERÍSTICAS****

* Mide la luz solar (9 niveles), la humedad del suelo (5 niveles), el pH del suelo (12 niveles) y la temperatura (°C y °F).
* Sonda de 8 pulgadas o 200 mm de largo.
* Apagado automático apagado.
* Función de luz de fondo.
* Encuesta intensidad de la luz del entorno actual.
* Mediciones rápidas y precisas.
* Gran herramienta para ayudar a arreglar su césped cuando el césped no quiere crecer en ciertas áreas de su jardín.

Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media

**Tabla

Descripción generada automáticamenteESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Tabla

Descripción generada automáticamente**

Nivel de luz : 9 niveles

El medidor muestra el valor de "Pantalla" cuando el nivel de luz está entre el valor "bajo" y el "alto Lux" en la tabla:

Tabla

Descripción generada automáticamente

**Humedad del suelo: 5 niveles**

Dry+: Menos de 5%

Dry: 5-10%

NOR: 10-20%

WET: 20-30%

WET+: más de 30%