**DETECTOR DE VOLTAJE DE SEGURIDAD PERSONAL**

Imagen que contiene naranja, caja, juguete, pequeño

Descripción generada automáticamente **287 SVD**

**287 SVD** es un sensor para detectar alto voltaje AC. Proporcionado al personal de ingeniería eléctrica, personal de ingeniería de energía, personal de extinción de incendios y trabajadores de equipos de instrumentos con advertencia prominente cuando se acerca a una fuente de alto voltaje.

#### ****MÉTODO DE USO****

* Inspección antes de usar:
  + - Verifique la apariencia y estructura de cualquier anormalidad.
    - Presione el interruptor de autocomprobación (aproximadamente 10 segundos) para confirmar que todas las funciones  trabajen con normalidad.
    - Para tener cuidado y evitar juicios erróneos, pruebe la unidad contactando el cable aislado de 110VAC con su parte frontal para ver si suena y parpadea.

VESTIDO

* + - Use la unidad frente al casco de seguridad.
    - Use la unidad en el lado externo del antebrazo con el lado de detección hacia afuera, como se muestra en la siguiente figura.
* El efecto es mejor cuando el lado de detección enfrenta alto voltaje en ángulos rectos (90 grados). Cuando se usa en el lado interno del brazo o se cubre con ropa, la sensibilidad se degrada.

#### ****CARACTERÍSTICAS:****

* Compacto, fácil de usar y cómodo de usar.
* Utilizable tanto en interiores como en exteriores.
* Diseño a prueba de agua. (IP65)
* Equipado con funciones de autocomprobación.
* Capaz de detectar todo tipo de sistema de alto voltaje AC.
* Bajo consumo de energía.
* Certificado CE.
* 287 SVD tiene un amplio ángulo para la detección de voltaje (aproximadamente 120 °)

#### ****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:****

* Distancia de advertencia de arranque: 85 cm para 22.8kV (fase a fase)
* Frecuencia aplicable: 50/60 Hz.
* Volumen: 70dB o más a 1 metro de distancia
* Temperatura de funcionamiento y humedad: 0 ° C – 40 ° C / 80% HR.
* Dimensiones exteriores: 61 (L) x 62 (W) x18.5 (D) mm
* Peso: 70 g (incluida la batería)
* Tipo de batería: CR2032
* Duración de la batería: 50 horas para uso continuo.
* Accesorios: manual de instrucciones, cable elástico, ajuste del cable elástico, anillo de conexión, ganchos, batería.