Mano sosteniendo un aparato electrónico

Descripción generada automáticamente con confianza media**MILIÓHMETRO DIGITAL TM-508A**

**FUNCIONES**

* Ajuste a cero: Perilla de ajuste externo.
* Medición de impedancia muy bajo a través decuatro cables.
* Rango de medida en 6 posiciones con lecturas
* Desde 0.1mΩ hasta 20 KΩ ¬ Función de Interruptor (D –H)
* Especificaciones de fusible: 2A/250V, 5ø x 20mm Dimensiones
* Tamaño: 160x 100x 52mm (LxWxH).
* Peso: 700 gr

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamenteTabla

Descripción generada automáticamente