**BALANZA ANALITICA PTX-FA110**

El presente modelo PTX-FA110 es una balanza analítica que cuenta con una pantalla numérica. La balanza cuenta con un sensor monobloque de alta precisión, alta durabilidad, gran sensibilidad y estabilidad.

Imagen que contiene dispositivo, báscula, interior, tabla

Descripción generada automáticamente

* Los modelos PTX son útiles para las siguientes aplicaciones:
* Peso porcentual (según configuración).
* Mediciones de densidad (volumen definido).
* Pesaje de animales (Dinámico).
* Conteo de piezas (Joyerías).
* Función de retención de picos.
* Pesaje de suma acumulada.

CARACTERÍSTICAS:

* Sensor EMFC.
* Calibración externa con un solo botón.
* Compensación de temperatura.
* 7 niveles de antivibración.
* Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste.
* Tabla

  Descripción generada automáticamenteTiempo ajustable para la estabilidad de la medida.
* Más de 20 unidades de medida de peso.
* Configurable para la fecha y la hora.
* Con asa de transporte.
* Vidrios protectores de viento.
* Diseño antiestático.
* Protección de sobrecarga.
* Las medidas pueden ser leídas desde una PC.
* Con cable USB/RS232, el cual permite la comunicación con otros equipos.

## **APLICACIONES:**

* Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
* Cable conector tipo RS232 y Cable USB.
* Manual de Instrucciones.
* Batería de 3V CR2032.