**BALANZA ANALITICA PTX-FA210S**

Imagen que contiene dispositivo, báscula, interior, tabla

Descripción generada automáticamenteLa Balanza analítica PTX-FA210S serie S es un equipo que mide con precisión de manera rápida los cambios en el peso dado que cuenta con un sensor monobloque de respuesta rápida, además de alta durabilidad, gran sensibilidad y estabilidad.

Los modelos PTX son útiles para las siguientes aplicaciones:

* Pesaje porcentual (según configuración).
* Mediciones de densidad (Volumen definido).
* Pesaje de animales (Dinámico).
* Conteo de piezas (joyerías).
* Ventas con diferentes precios.
* Control de pesos según mínimo/máximo.
* Pesaje bruto/neto y mermas.
* Pesaje de suma acumulada.

## **Características:**

* Sensor Monobloque (monolítico).
* Calibración Interna con un solo botón.
* Compensación de temperatura en tiempo real.
* Tabla

  Descripción generada automáticamente7 niveles de antivibración.
* Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste.
* Tiempo ajustable para la estabilidad de medida.
* Más de 20 Unidades: g, mg, ct, kg, lb, etc.
* Configuración para temperatura, tiempo y fecha.
* Con asa de transporte y caja para herramientas trasera.
* Con gancho para pesaje por debajo.
* Con registro de datos directo a Excel, Word a través de puerto USB/RS232.
* Vidrios protectores de viento antiestática.
* Protección de sobrecarga.

## **Aplicaciones:**

* Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
* Cable conector tipo RS232 y Cable USB.
* Manual de Instrucciones.
* Batería de 3V CR2032.