**BALANZA DE PRECISION PTY-3202/4202**

Un teléfono celular

Descripción generada automáticamente con confianza mediaLa balanza de precisión PTY-3202/4202 “Serie ADR” es un equipo con un sensor monobloque de alta gama. Este sensor de alta durabilidad tiene una rápida respuesta a los cambios de pesado, sensibilidad y estabilidad, además de diversas aplicaciones que las hacen muy útiles en cualquier área de investigación.

APLICACIONES:

* Peso porcentual (según configuración).
* Mediciones de densidad (volumen definido).
* Pesaje de animales (Dinámico).
* Modo de pesaje y conteo seleccionable.
* Ventas con diferentes precios.
* Función de pesaje (alto/bajo).
* Pesaje bruto/neto y mermas.
* Función en retención de los picos.
* Pesaje de la suma acumulada.

## **CARACTERÍSTICAS:**

* Pantalla táctil a color.
* Sensor monobloque.
* Doble calibración interna.
* Doble rango automático y precisión.
* Tabla

  Descripción generada automáticamenteCompensación de temperatura.
* 7 niveles de antivibración.
* Tiempo de estabilidad variable.
* Más de 20 unidades en medidas de peso.
* Configuración para temperatura, tiempo y fecha.
* Con asa de transporte.
* Con gancho para pesar los productos.
* Con puerto RS232 y USB.
* Diseño antiestático.
* Medidas visualizables en la PC.
* Protección de sobrecarga.

**ACCESORIOS:**

* Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
* Cable conector tipo RS232 y Cable USB.
* Manual de Instrucciones.
* Batería de 3V CR2032.