**BALANZA DE PRECISION PTY-B3200**

La balanza de precisión PTY-B3200 de la “Serie B” es un equipo digital con un sensor de celda de carga, la cual genera una respuesta rápida de pesaje, de alta durabilidad, sensibilidad y estabilidad.

Imagen que contiene interior, coche, pequeño, tabla

Descripción generada automáticamenteLos modelos PTY-B son útiles para las siguientes aplicaciones:

* Peso porcentual. (según configuración).
* Mediciones de densidad (volumen definido).
* Pesaje de animales (Dinámico).
* Modo de pesaje y conteo seleccionable.
* Ventas con diferentes precios.
* Función de pesaje (alto/bajo).
* Pesaje bruto/neto y mermas.
* Función en retención de los picos.
* Pesaje de la suma acumulada.

## **CARACTERÍSTICAS:**

* Sensor de celda de carga.
* Calibración externa.
* Doble rango automático y precisión.
* Tabla

  Descripción generada automáticamenteCompensación de temperatura.
* 7 niveles de antivibración.
* Tiempo ajustable para la estabilidad de medida.
* Más de 20 unidades en medidas de peso.
* Pantalla LCD retroiluminada.
* Ajuste de fecha, hora y temperatura.
* Con asa de transporte.
* Con puerto RS232 y USB.
* Diseño antiestático.
* Las medidas se pueden leer directamente en la PC.

**APLICACIONES:**

* Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
* Cable conector tipo RS232 y Cable USB.
* Manual de Instrucciones.
* Batería de 3V CR2032.