**PEACHÍMETRO DE MESA DZS-706**

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### ****CARACTERÍSTICAS****

* Puede medir pX / pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, oxígeno disuelto, saturación y temperatura.
* Adopta pantalla LCD e interfaz de operación china.
* Tiene compensación de temperatura manual / automática.
* Proporciona oxígeno cero y calibración a escala completa.
* Cuando el medidor mide la conductividad, puede cambiar la frecuencia automáticamente para garantizar precisión de la medición.
* Tiene funciones de protección por falla de energía.

**Imagen que contiene reloj

Descripción generada automáticamente**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Tabla

Descripción generada automáticamente**